*Załącznik nr 7*

**Przedmiar robót**

**Obiekty melioracyjne Tychów Stary**

Rów 1 (Str. Tychów) – 250 mb.

Rów 2 (Str. Tychów) – 150 mb.

Struga Tychów – 600 mb.

Rów A – 600 mb.

Czyszczenie przepustów o średnicy Ø od 400 mm do 800 mm – 50 mb.

1. Odmulenie rowów warstwą 0,2 – 0,6 m wraz z rozplantowaniem urobku na odkład – ok. **1600 mb.**
2. Plantowanie urobku / odkładu – ok. **1600 mb.**
3. Koszenie traw na skarpach rowów/ cieku – ok. **8031,07 m2.**
4. Wycinanie / karczowanie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu – ok. **1600 m2.**
5. Wycinanie drzew wraz z karczowaniem pni na trasie rowu – ok. **15 szt.**
6. Czyszczenie (naprawa) przepustów o średnicy Ø od 400 mm do 800 mm melioracyjnych (ilość przepustów określono szacunkowo) – ok. **50 mb.**